**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH**

**Numer pakietu: 4**

**Nazwa: Schodołaz kołowy**

**Ilość: 1 szt.**

Nazwa producenta: .......................................................

Nazwa i typ: .......................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametr / warunek wymagany** | **Wartość oferowana** |
|  | Masa całkowita wyrobu do 130 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie – 150 kg/160 kg |  |
|  | Wymiary nie większe niż 144x67x99 cm |  |
|  | Minimalna szerokość klatki schodowej – 77 cm |  |
|  | wysokość stopnia minimum 20cm |  |
|  | Elektroniczny panel kontrolny + zintegrowany wskaźnik poziomu nachylenia |  |
|  | Zewnętrzna ładowarka baterii/akumulatora (bateria może być ładowana, gdy jest umieszczona w urządzeniu lub wolno-stojąca) |  |
|  | Czas ładowania akumulatorów – nie dłużej niż 8 godzin |  |
|  | Regulowany uchwyt (pozwalający łatwiej manewrować urządzeniem) |  |
|  | Modułowa budowa umożliwiająca złożenie urządzenia do małych rozmiarów. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

**……………………………………………**

**podpis i pieczęć Oferenta**